**C201装配线所需采集数据项对应.ddd文件数据列**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **数据项** | **ID** | **产品名称** | **对应.ddd文件数据列** |
| 主要工艺参数 | mainparameter |  |  |
| 生产信息 | generateinformation |  |  |
| 当前检测产品名称 | productname | C201 |  |
| C206 |  |
| C207 | 4 |
| 不合格品数量 | counterrorproduct |  |  |
| 工 号 | jobnumber | C201 | 9 |
| C206 | 9 |
| C207 | 8 |
| 设备状态 | equipmentstatus |  |  |
| 当前状态 | 字：runstyle 图：runlight |  |  |
| 累计开机时间 | countruntime |  |  |
| 累计停机时间 | countstoptime |  |  |
| 点击返回 | returnback()函数 |  |  |
| 当前完成数量（质检数量） | countnum |  |  |
| 蒸发电阻 | evaporesi | C201 | 11 |
| C206 | 11 |
| C207 | 9 |
| 检测模式 | checkmodel | C201 | 8 |
| C206 | 8 |
| C207 |  |
| 新风门内循环工作电流（内气电流） | innerloop | C201 | 53 |
| C206 | 53 |
| C207 | 49 |
| 新风门外循环工作电流（外气电流） | outerloop | C201 | 52 |
| C206 | 52 |
| C207 | 48 |
| 混合门全冷工作电流 | coldcurrent | C201 | 55 |
| C206 | 55 |
| C207 |  |
| 混合门全热工作电流 | hotcurrent | C201 | 56 |
| C206 | 56 |
| C207 |  |
| 吹脸工作电流 | facecurrent | C201 | 39 |
| C206 | 39 |
| C207 | 29 |
| 吹脸吹脚电流 | fafocurrent | C201 | 40 |
| C206 | 40 |
| C207 | 30 |
| 吹脚工作电流 | footcurrent | C201 | 41 |
| C206 | 41 |
| C207 | 31 |
| 吹脚除霜电流 | fodefrcurrent | C201 | 42 |
| C206 | 42 |
| C207 | 32 |
| 除霜工作电流 | defrostcurrent | C201 | 43 |
| C206 | 43 |
| C207 | 33 |
| 电阻值（一档） | resvalueone | C201 |  |
| C206 |  |
| C207 |  |
| 电阻值（二档） | resvaluetwo | C201 |  |
| C206 |  |
| C207 |  |
| 电阻值（三档） | resvaluethree | C201 |  |
| C206 |  |
| C207 |  |
| 电阻值（四档） | resvaluefour | C201 |  |
| C206 |  |
| C207 |  |
| 电流值（一档） | currvalueone | C201 | 14 |
| C206 | 14 |
| C207 | 13 |
| 电流值（二档） | currvaluetwo | C201 | 18 |
| C206 | 18 |
| C207 | 17 |
| 电流值（三档） | currvaluethree | C201 | 22 |
| C206 | 22 |
| C207 | 21 |
| 电流值（四档） | currvaluefour | C201 | 26 |
| C206 | 26 |
| C207 | 25 |
| 一档控制电压 | conpressone | C201 | 17 |
| C206 | 17 |
| C207 |  |
| 二档控制电压 | conpresstwo | C201 | 21 |
| C206 | 21 |
| C207 |  |
| 三档控制电压 | conpressthree | C201 | 25 |
| C206 | 25 |
| C207 |  |
| 四档控制电压 | conpressfour | C201 | 29 |
| C206 | 29 |
| C207 |  |
| 风机端压（一档） | fanendpressone | C201 | 35 |
| C206 | 35 |
| C207 | 15 |
| 风机端压（二档） | fanendpresstwo | C201 | 36 |
| C206 | 36 |
| C207 | 19 |
| 风机端压（三档） | fanendpressthree | C201 | 37 |
| C206 | 37 |
| C207 | 23 |
| 风机端压（四档） | fanendpressfour | C201 | 38 |
| C206 | 38 |
| C207 | 27 |
| 当前检测产品ID | cudeproid | C201 | 4 |
| C206 | 4 |
| C207 | 2 |
| 检测结果 | checkresult | C201 | 5 |
| C206 | 5 |
| C207 | 3 |
| 累计检测数量 | checknumber |  |  |
| 生产日期 | productdate | C201 | 0 |
| C206 | 0 |
| C207 | 0 |
| 生产时间 | producttime | C201 | 1 |
| C206 | 1 |
| C207 | 1 |
| 合格品数量 | rightcount |  |  |
| 不合格品数量 | errorcount |  |  |
| 设备开停机时间记录 | equipmentdowntimerecord |  |  |
| 设备累计开机时长 | countopentime |  |  |
| 设备累计停机时长 | countclosetime |  |  |