**YC5电检柜所需采集数据项对应.ddd文件数据列**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **数据项** | **ID** | **产品名称** | **对应.ddd文件数据列** |
| 主要工艺参数 | mainparameter |  |  |
| 生产信息 | generateinformation |  |  |
| 当前检测产品名称 | productname | MC30 | 6 |
| S101 | 4 |
| SC20 | 4 |
| YC5 | 6 |
| 不合格品数量 | counterrorproduct |  |  |
| 工 号 | jobnumber | MC30 | 7 |
| S101 | 8 |
| SC20 | 8 |
| YC5 | 7 |
| 设备状态 | equipmentstatus |  |  |
| 当前状态 | 字：runstyle 图：runlight |  |  |
| 累计开机时间 | countruntime |  |  |
| 累计停机时间 | countstoptime |  |  |
| 点击返回 | returnback()函数 |  |  |
| 当前完成数量（质检数量） | countnum |  |  |
| 蒸发电阻 | evaporesi | MC30 | 11 |
| S101 | 9 |
| SC20 | 10 |
| YC5 | 11 |
| 内循环 | innerloop | MC30 | 34 |
| S101 | 46 |
| SC20 | 47 |
| YC5 | 34 |
| 外循环 | outerloop | MC30 | 33 |
| S101 | 45 |
| SC20 | 46 |
| YC5 | 33 |
| 电阻值（一档） | resvalueone | MC30 | 16 |
| S101 |  |
| SC20 |  |
| YC5 | 16 |
| 电阻值（二档） | resvaluetwo | MC30 | 21 |
| S101 |  |
| SC20 |  |
| YC5 | 21 |
| 电阻值（三档） | resvaluethree | MC30 | 26 |
| S101 |  |
| SC20 |  |
| YC5 | 26 |
| 电阻值（四档） | resvaluefour | MC30 | 31 |
| S101 |  |
| SC20 |  |
| YC5 | 31 |
| 电流值（一档） | currvalueone | MC30 | 14 |
| S101 | 13 |
| SC20 | 16 |
| YC5 | 14 |
| 电流值（二档） | currvaluetwo | MC30 | 19 |
| S101 | 17 |
| SC20 | 20 |
| YC5 | 19 |
| 电流值（三档） | currvaluethree | MC30 | 24 |
| S101 | 21 |
| SC20 | 24 |
| YC5 | 24 |
| 电流值（四档） | currvaluefour | MC30 | 29 |
| S101 | 25 |
| SC20 | 28 |
| YC5 | 29 |
| 风机端压（一档） | fanendpressone | MC30 | 13 |
| S101 | 15 |
| SC20 | 14 |
| YC5 | 13 |
| 风机端压（二档） | fanendpresstwo | MC30 | 18 |
| S101 | 19 |
| SC20 | 18 |
| YC5 | 18 |
| 风机端压（三档） | fanendpressthree | MC30 | 23 |
| S101 | 23 |
| SC20 | 22 |
| YC5 | 23 |
| 风机端压（四档） | fanendpressfour | MC30 | 28 |
| S101 | 27 |
| SC20 | 26 |
| YC5 | 28 |
| 当前检测产品ID | cudeproid | MC30 | 2 |
| S101 | 2 |
| SC20 | 2 |
| YC5 | 2 |
| 检测结果 | checkresult | MC30 | 3 |
| S101 | 3 |
| SC20 | 3 |
| YC5 | 3 |
| 累计检测数量 | checknumber |  |  |
| 生产日期 | productdate | MC30 | 0 |
| S101 | 0 |
| SC20 | 0 |
| YC5 | 0 |
| 生产时间 | producttime | MC30 | 1 |
| S101 | 1 |
| SC20 | 1 |
| YC5 | 1 |
| 合格品数量 | rightcount |  |  |
| 不合格品数量 | errorcount |  |  |
| 设备开停机时间记录 | equipmentdowntimerecord |  |  |
| 设备累计开机时长 | countopentime |  |  |
| 设备累计停机时长 | countclosetime |  |  |